1. 唯一性模板比较时，选取的度量是SSD，但不同模板间差异很小

解决方案：测试其他度量，排查SSD算法

1. 矫正部分没有处理平移，导致唯一性模板比较时出现偏差

解决方案：改进矫正方案，扩大唯一性模板的比较区域

下一步计划：

1. 合并矫正与检索部分的MATLAB代码；
2. 测试更多样本；
3. 排查SSD代码，测试更多的相似度度量